附件：

**一、投标供应商资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、资质要求：

（1）供销商应具有50万元以上（含50万元）、注册资金和独立法人资质实体；

（2）营业执照（副本、具有有效年检）、税务登记证书、法定代表人授权书、身份证等（原件）；

（3）提供的实训设备应通过ISO9000及以上质量体系证书（复印件）；

（4）供销商应具备制造厂家的授权书。

（5）有良好的安装和售后服务队伍。

7、业绩要求：同类项目成功的业绩证明材料；

8、其他：投标方须提供全新现货：机床生产商正品原装、符合国家规定技术标准（含安全标准）和规范的合格产品。

**二、货物项目需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **主要技术指标** | **数量** | | | **单位** | **备注** |
| 1 | **工具箱** | 1023WX600DX1800Hmm(5层可调板)上海锐德产品说明：置物柜柜体及门和层板采用1.0t优质冷轧钢板折弯焊接而成，采用1.5mm钢板经数控冲压成25mm可调节立柱支撑，采用L型导轨支撑方式，导轨厚度为2.0mm；共4层层板，每层可承重100kg；采用天地锁结构；柜体表面经酸洗磷化后静电喷塑处理 | | | 40 | 只 | |  |

**三、技术要求：**1023WX600DX1800Hmm(5层可调板)上海锐德产品说明：

置物柜柜体及门和层板采用1.0t优质冷轧钢板折弯焊接而成，采用1.5mm钢板经数控冲压成25mm可调节立柱支撑，采用L型导轨支撑方式，导轨厚度为2.0mm；共4层层板，每层可承重100kg；采用天地锁结构；柜体表面经酸洗磷化后静电喷塑处理。