附1：

**防盗门的技术、安装和施工要求**

一、技术要求

1、国家建筑标准设计钢门窗（合订本）JH（七）

2、建筑工程质量检验评定标准（GBJ 301-88）

3、参照学校提供的防盗门结构图，外型尺寸以现场自行测量为准

二、质量要求

1、乙方提供产品应符合国家防盗门规范标准要求。

2、门扇、门框所用钢材质地、填充物、辅材、均应符合国家防盗门规范标准要求，制作焊接应牢固，门扇、门框表面应光滑，无凹凸、擦痕等缺陷；（材料：门框钢板厚度1.5mm，门板钢板厚度不小于0.8mm，内骨支撑间距不得大于20 mm，厚度1.5mm以上。）

3、表面油漆质量应均匀、平整、光滑，不得有堆漆、麻点、气泡漏涂。

　　4、安装质量应符合相应规范要求。防盗门的门框采用膨胀螺栓与墙体固定，每边不少于3个锚固定，且应该牢固连接。