南通工贸技师学院（以下简称招标人）对以下项目拟用招标方式组织采购。欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加招标，现公告如下：

招标文件编号：

一、项目名称：综合楼二楼会议室投影系统维修

二、项目要求：

项目限价24300元

**综合楼二楼会议室投影系统维修项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 预算价格（元） |
| 1 | 激光投影机 | 日立、索诺克、麦克赛尔 | 1、成像系统：多晶硅有源矩阵式液晶显示板≥0.64英寸；3LCD显示2、亮度≥3700流明（ISO21118标准）；3、光源：激光二极管；4、标准分辨率：1920\*1200（兼容1920\*1080、1280\*800、1024\*768显示），显示宽高比：16:10（支持4:3、16:9信号显示）；5、对比度（通断比）≥2000000:1；6、镜头具有≥1.6倍手动变焦；7、无线连接，使用指定的USB无线适配器，实现电脑、手机、平板等设备与投影机无线连接演示功能，2.4G/5G两个频段可选；8、边角校正功能：支持垂直梯形自动校正，以及水平和垂直梯形手动校正。9、计时功能：会议与教学时进行计时；10、接口：COMPUTER IN1/2 x2、MORNITOR OUT（和COMPUTER IN2共用）x1、VIDEO（RCA插孔）x1、HDMI IN（支持HDCP）x2、AUDIO IN（3.5mm 立体声迷你插孔）x1、AUDIO IN（L/R，RCA插孔）x1、AUDIO OUT（3.5mm立体声迷你插孔）x1、CONTROL（RS-232C，9针D-Sub端子）x1、USB-A（用于单机演示或者连接选购无线适配器）x1、USB-B（鼠标控制）x1、LAN接口x111、提供厂家三年质保书。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 投影机电动吊架 | 国产优质 | 1、交剪式电动电动吊架，钢制材料，表面喷塑处理，颜色：白色，坚固，耐用；2、电机运行平稳，噪音低，承重30KG，整体重量20KG左右;3、电动吊架外观尺寸：50\*43\*28cm。底板根据投影机大小，可以定制；4、进口标准管状电机，带过热保护装置，含遥控装置，电机保修3年； | 1 | 套 |  |
| 3 | 投影幕 | 红叶 | 120寸16:10电动玻珠遥控幕布 | 1 | 套 |  |
| 4 | 调音台 | YAMAHAMG10 | 1、频响：+0.5DB/-1.0DB(20Hz到48KHz),参考额定输出电平@1KHz，GAIN旋钮；2、10通道输入、4路单声道、4路立体声、4个低噪音、高精度MIC前置放大器、可切换幻想电源、插入式I/0、3波段均衡器、高通滤波器3、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：14、幻象电源电压：+48V | 1 | 台 |  |
| 5 | HDMI矩阵 | 绿联4IN2OUT | HDMI矩阵切换器，四进二出 4K高清，3D视频 | 1 | 台 |  |
| 6 | HDMI线 | 深蓝大道 | 20米HDMI数字高清线，3D | 1 | 根 |  |
| 7 | HDMI线 | 深蓝大道 | 2根，5米HDMI数字高清线，3D | 1 | 项 |  |
| 8 | 无线传屏器 | 宝疆Y100 | 一键联无线投屏会议系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 辅材 | 国产优质 | 管材、接插件等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 安装调试等 | 　 | 老设备拆除，新设备安装、调试等。 | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |

三、来院看现场。

四、投标人要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，必须具有建筑智能化二级资质的企业，具有独立签订合同的权利，具有圆满履行合同的能力。提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码税务登记证。

（二）投标时交纳保证金（待定）交至我校招标小组。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在项目验收付款后无息退回。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

投标文件分两个部分，第一个部分： 1、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证等。2．递交相关质量保证承诺、服务承诺书及服务责任人。3．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

第二个部分：投标报价单，报价应包括本项目的全部费用（含一切必须有辅助材料费用）及相关服务费等。

（二）资格材料分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。报价单单独密封并在封签处加盖单位公章.

（三）投标文件不允许有加行、涂改，补充、修改。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：**2021年4月29日下午2时前。**

（二）递交投标文件地点：南通工贸技师学院综合楼503（振兴东路296号）

（三）联系人及电话：于先生 89193860

七、开标

（一）开标时间：**2021年4月29日下午2时前**

（二）开标地点：学院开标室

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学院招标小组进行评标。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2. 在各投标人送达样品符合或超过招标人标准的条件下，采用价格单因素评标法。

（四）保密

1.评标小组成员名单保密。

2.在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人发中标通知书将告知中标的投标人并签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

**附件一：**

**南通工贸技师学院**

**综合楼二楼会议室投影设备维修项目**

**询价采购报价单**

**项目编号：GM20210016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

**注：报价后需单独附页注明每项的价格。**

**附件二：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目编号为**GM20210016**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

 年 月 日