屏风办公桌：颜色：胡桃木色，尺寸：1900\*850\*1100mm

屏风材料：屏风厚度为40mm，板加铝合金挂槽，带条纹玻璃，铝材管壁厚度为1.2mm，屏风面板为双面贴板。

桌面材料：面材选用E1级优质25mm三氯氰胺板，封边条选用PVC封边条；含高柜（尺寸为400\*800\*1100），柜体下好放主机，好散热科学合理安排；含两抽固定柜（尺寸为40\*800\*725mm）；五金件：三节轨，BMB正面锁。

办公椅：背垫表面蒙优质网布；经防潮、防污等工艺处理。坐垫采用高密度裁切泡棉，采座、背分体板，多层薄木皮热压成型，黑色PP加纤背架+PP扶手，高密度定型海绵，1.2cm厚多层桉木座板。



