**2024年日常维修配件物资采购项目**

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20240009

**江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制**

**地址:** 南通市开发区振兴东路296号

**江苏省南通工贸技师学院官网：**https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏省南通工贸技师学院就2024年日常维修配件物资采购项目(项目编号: GM20240009)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2024年日常维修配件物资采购项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2024年3月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GM20240009

项目名称：2024年日常维修配件物资采购项目

项目预算/最高限价：191500元，其中第一标段电器类维修配件58000元，第二标段供排水配件及管路材料76000元，第三标段门、锁及五金配件材料38000元，第四标段塑料（尼龙）制品及其他配件材料19500元。各标段投标报价超过所投标段最高限价的作无效标处理。

采购方式：比价

采购需求：本项目共分四个标段，供应商可根据自身的经营资质对一个或多个标段进行投标，每个标段的报价单必须单独密封，否则做无效投标处理。具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

现场查看：**潜在投标人自行查看现场。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。联系人：后勤保卫处刘老师13515208887，时间：2024年3月25日-27日9:00-11:00及14:00-15:00。**

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：2024年3月22日至2024年3月28日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间/开标时间：2024年3月28日9点30分，逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

需求部门及联系人：后勤保卫处刘老师13515208887

2.项目联系方式

项目开标经办人：于老师15862826656

第二部分 投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比价采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2使用比价评标法的采购项目，在各投标人送达样品符合或超过招标人标准或投标文件与招标文件相符的条件下，采用价格单因素评标法。

8.3评标结果按价格由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格由低到高排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

1.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

1.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

**其内容包含：**

1. 采购标的需实现的功能或者目标：对常用维修配件进行采购，保障学院2024年的正常教学生活。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购标的的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见报价单，报价需标明商品型号。投标单位可参照或等同于上表品牌进行投标。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、交货期（服务时间）：2024年度。

2、交货（服务）地点：招标人指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：自货物供货后质保1年。服务期内补货响应时间为3小时内送达交付学校，超时不送货不说明原因的供货单位，不得参与下一期维修材料的招标。

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：所有供货商品均需要提供生产厂家、产品合格证或产品质量认证等材料，并承诺提供材料的真实性。

（八）付款方式：

1、项目验收合格，中标单位开具全额发票后一次性完成支付。

2、之后如有增补，按实际采购数量每季度结算一次，结算方式=∑（各标段相应商品名实际增补量\*对应的成交单价）；

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

4、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

第四部分 投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

1. **投标响应文件**

**本次采购共分4个标段，供应商可根据自身的经营资质对1个或多个标段进行投标，每个标段的价格文件包必须单独密封报价，否则视为废标。**

**投标人的投标文件应包括下列内容（两部分单独密封）**

**1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）**

**2价格文件包（一个密封包，含一正一副文件）**

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

**（二）投标响应文件封面制作**

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

**（三）投标响应文件内容目录**

**1、资格审查文件包（需装订成册）**

（1）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1，个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据，只需提供营业执照；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）、身份证复印件及营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（4）投标单位信用承诺书（格式见附件4，个体工商户无须提供“信用中国”网站截图。）；

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

**2、价格文件包（需装订成册）**

（1）报价总表及报价明细（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）；

**（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况**

1、资格审查文件包和价格文件包未分袋密封；

2、资格审查文件包和价格文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

**中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。**

附件1

**投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标单位名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我单位代理人，以我单位名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我单位承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章**

附件4

**投标单位信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，**并提供网站查询结果截图**。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件5

**江苏省南通工贸技师学院报价表**

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵方招标公告，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名/职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方经慎重研究，报价为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（项目编号）** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

**注：分标段报价，投标报价包含所有费用，另需单独附页注明每项的价格。**

**标段一：电器类维修配件报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **商品名称** | **采购零部件用途** | **规格型号与尺寸** | | **采购数量** | **现用配件材料品牌** | **询价内容（本项请供货商提供）** | | | | **备注** |
| **所有本次采购物品须与学院现有设施配套** | | **计量单位** | **单价** | **本次报价品牌（厂家）及产品型号**（投标单位必须填写） | **金额** |
| 1 | **USB插座面板** | 学生宿舍纯USB暗装插座面板 | 86型4孔USB | 不带220V插孔 | 100 | 国际电工 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | **16A电源插座面板** | 3孔（空调电源）插座面板 | 86型16A插座 | 与G32Z104S型号功能一致 | 20 | 公牛，西蒙，国际电工 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | **5孔电源插座面板** | 5孔电源插座面板 | 86型10A.五孔插座 | 与现用620051功能、功率一致 | 40 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | **220V电源插头** | 220V电源插头 | 220V10A3脚插头 | 普通标准规格 | 20 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | **空调电源插头** | 空调电源插头 | 220V16A3脚插头 |  | 20 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | **开关面板** | 灯（电源）开关面板 | 86型1开 |  | 40 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | **开关面板** | 灯（电源）开关面板 | 86型2开 |  | 40 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | **开关面板** | 灯（电源）开关面板 | 86型3开 |  | 40 | 公牛、西蒙、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 32A断路器 | 32A塑料外壳式断路器 | 380V32 | CDM3系列CDM3-63S/3300 32A | 2 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 60A断路器 | 60A塑料外壳式断路器 | 380V60 | CDM3系列CDM3-63S/3300 33A | 2 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 160A断路器 | 学院食堂用400V160A塑料外壳式断路器。型号、尺寸、外形来院看现场。 | 原上海先锋开关厂XFM1(CM1)-225L/3300 | 必须匹配现有设施安装尺寸及固定工作电压AC400V额定绝缘电压690V额定电流IN160A整定温度+40℃符合标准GB14048.2等指标要求 | 1 | 上海先锋(XFCH)、或德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | **交流接触器** | 宿舍楼用交流接触器。型号、尺寸、外形来院看现场。 | 380V型号见后 | CJ-20-400A、380V Ue 380V Ie 400A Pe 200KW | 1 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | **400A/4负荷隔离开关** | 学生宿舍用HGL-400A/4负荷隔离开关。型号尺寸、外形来院看现场。 | 原人民电器 | 学生宿舍用 380V50HZ额定电流400A,符合规格GB14048.3 | 1 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 14 | **交流接触器** | 学生宿舍用交流接触器。型号、尺寸、外形来院看现场。 | CJ20-160 | 用于宿舍楼一层总照明配电柜替代型号CJX8-170 | 1 | 中国人民电器集团 | 只 |  |  |  |  |
| 15 | **1匹空开** | 学院通用空气开关 | **1P双极16A** |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | **1匹空开** | 学院通用空气开关 | **1P双极20A** |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 17 | **1匹空开** | 学院通用空气开关 | **1P双极32A** |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | **2匹空开** | 学院通用空气开关 | 2P16A |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 19 | **2匹空开** | 学院通用空气开关 | 2P20A |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 20 | **2匹空开** | 学院通用空气开关 | 2P32A |  | 10 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 21 | **2匹空开** | 学院通用空气开关 | 2P40A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 22 | **2匹空开** | 学院通用空气开关 | 2P63A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 23 | **3匹空开** | 学院通用空气开关 | 3P40A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 24 | **3匹空开** | 学院通用空气开关 | 3P63A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | **4匹空开** | 学院通用空气开关 | 4P32A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 26 | **4匹空开** | 学院通用空气开关 | 4P40A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 27 | **4匹空开** | 学院通用空气开关 | 4P63A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 28 | **4匹空开** | 学院通用空气开关 | 4P100A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 29 | **1匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 现用DZ47PLE/1P20A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 30 | **2匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 2P32A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 31 | **2匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 2P40A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 32 | **2匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 2P63A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 33 | **4匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 4P40A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 34 | **4匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 4P63A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 35 | **4匹漏电开关** | 学院开关箱、开关柜通用 | 4P100A |  | 5 | 德力西、正泰、施耐德 | 只 |  |  |  |  |
| 36 | **吸顶排风扇** | 学生宿舍厕所用吸顶排风扇 | 220V ~W(管道式？）。尺寸、外形来院看现场。 | 尺寸30\*30（CM）、方形、集成顶用 | 40 | 艾美特、松下、正野 |  |  |  |  |  |
| 37 | **学生宿舍现用排风扇面板卡扣** | 学生宿舍吸顶排风扇面板卡扣 | 与现用设备配套。尺寸、外形来院看现场。 |  | 120 |  | 只 |  |  |  |  |
| 38 | **LED灯芯** | 学生宿舍厕所吸顶灯（LED模组光源）灯芯 | 16W（±4W）LED圆形灯芯 | 直径小于25CM、大于15CM，类似欧普心圆模组（LED-MZ1\*18-04)与（JF-18W-奔驰款）同品质及功能 | 400 | 欧普、飞利浦、松下 | 只 |  |  |  |  |
| 39 | **吊扇** | 教室用吊扇 | 配套学院现用外形尺寸。尺寸、外形来院看现场。 | 220V1400MM | 80 | 美的、格力、艾美特 | 只 |  |  |  |  |
| 40 | **圆形吸顶灯** | 教学楼圆形过道（亚克力）吸顶灯 | 配套学院现用外形尺寸。尺寸、外形来院看现场。 | 直径30厘米左右6500K16W（±4W）LED灯带罩总成 | 20 | 欧普、飞利浦、松下 | 只 |  |  |  |  |
| 41 | **方形吸顶灯总成** | 学生宿舍方形吸顶灯总成 | 配套学院现用外形尺寸。尺寸、外形来院看现场。 | 6500K16W（±4W）LED30\*30（CM）方形集成顶用 | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 42 | **方形走廊吸顶灯总成** | 综合楼走廊方形吸顶灯总成 | 配套学院现用外形尺寸。尺寸、外形来院看现场。 | 6500K32W（±4W）LED60\*60（CM）方形集成顶用 | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 43 | **方形吸顶灯总成** | 综合楼厕所吸顶灯 | D-MW107-024S | LED60\*60 （CM）方形集成顶用（24W左右） | 10 |  | 只 |  |  |  |  |
| 44 | **筒灯** | 筒灯（可提供LED灯） | 配套学院现用外形尺寸 | 8寸 30W | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 45 | **9公分直径筒灯** | LED筒灯 | GP-A6TD35070-Ⅱ | 3.5寸/7W白色/6000K 尺寸：115\*42， 开孔90-100 | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 46 | **灯带及电源插口配件** | LED高低压贴片灯带（含3只插口） | 2835-144珠-10MM | 白光/单排-三面白弧形 | 20 |  | 米 |  |  |  |  |
| 47 | **8瓦LED节能灯泡** | LED节能灯泡 | 220V 8w | 8 | 40 | 欧普、飞利浦、松下 | 只 |  |  |  |  |
| 48 | **50瓦LED节能灯泡** | LED节能灯泡 | 220V 50w。尺寸、外形来院看现场。 | 与学院室外路灯配套尺寸 | 40 | 欧普、飞利浦、松下 | 只 |  |  |  |  |
| 49 | **高杆路灯灯泡** | 高杆路灯灯泡（须适合学院路灯灯壳尺寸） | 220V100W。尺寸、外形来院看现场。 | 或80W 飞利浦 | 10 | 欧普、飞利浦、松下 | 只 |  |  |  |  |
| 50 | **吸顶射灯** | 用于综合楼多功能报告厅主席台 | 配套学院现用外形尺寸。尺寸、外形来院看现场。 |  | 5 |  | 只 |  |  |  |  |
| 51 | **时控开关** | 时控开关 | KG3160T |  | 5 | 德力西、正泰 | 只 |  |  |  |  |
| 52 | **保险丝** | 保险丝 | 250V6A |  | 10 |  | 只 |  |  |  |  |
| 53 | **2.5平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 2.5平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 54 | **2.5平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 2.5平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 55 | **2.5平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 2.5平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 56 | **4平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 4平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 57 | **4平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 4平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 58 | **4平方铜芯线** | 100米铜芯电源线 | 4平方单股铜芯 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 59 | **灯头接线** | 100米铜芯灯头电源接线 | 2X1平方 | 三色之一 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 60 | **电源软线** | 100米电源软线 | 0.5平方单股铜芯 | 三色 | 1 | 远东、江南、华美 | 卷 |  |  |  |  |
| 61 | **8T日常灯座** | 8T日常灯座 | 250V2.5A~ | 须提供质量好的品种 | 100 |  | 副（2只） |  |  |  |  |
| 62 | **电工胶布** | 电工胶布 |  |  | 20 | 公牛、德力西、3M | 卷 |  |  |  |  |
| 63 | **配电箱** | 配电箱 | 8路 |  | 1 | 德力西、正泰、太湖 | 只 |  |  |  |  |
| 64 | **开关盒** | 开关（明）盒 | 86型 |  | 20 |  | 只 |  |  |  |  |
| 65 | **膨胀螺丝** |  | Ф8 | 金属 | 50 |  | 只 |  |  |  |  |
| 66 | **伸缩门遥控器电池** | 伸缩门遥控器电池 | 钮扣电源？号。尺寸、外形、型号来院看现场。 | 23S12V及什么330等（南北门不同） | 10 |  | 节 |  |  |  |  |
| 67 | **空调遥控器电池** | 空调遥控器电池 | 1.5V7号 |  | 10 |  | 只 |  |  |  |  |
| 68 | **尼龙扎带** | 尼龙扎带 | 5\*300 |  | 1 |  | 袋 |  |  |  |  |
| 69 | **尼龙扎带** | 尼龙扎带 | 8\*300 |  | 1 |  | 袋 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：学院拒绝接收三无产品，投标中电器产品除须3C认证标志外，必须具有品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸（说明书）与合格证等，中标单位送货单必须填写齐全相关品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸及需说明的商品信息。本批所有采购物品必须与本院现有设施配套，投标中需要填报物品单价、型号与品牌（厂家名称）等信息。请对应本表编号投标报价，缺项报价作废。**

**标段二：供排水配件及管路材料报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **采购物品名称** | **型号需求规格尺寸 （须与学院现有配套）** | **材质需求** | **现用品牌** | **采购数量** | **计量单位** | **单价** | **本次报价品牌（厂家）及产品型号**  （投标单位必须填写） | **金额** | **备注** |
| 1 | 进水管阀 | 与学院现用进水管道配套，不进行改装。PPR32双活接球阀，PPR32双活接球阀，管道外径Ф，接口螺纹M。尺寸、外形来院看现场。 | 铜芯或不锈钢 | 奥德利.九牧.中财 | 25 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 进水管阀 | 本批采购PPR20双活接球阀需与学院现用进水管道配套，不进行改装。尺寸、外形来院看现场。 | 铜芯或不锈钢 | 奥德利.九牧.中财 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 中号冲便延时阀 | 延时自闭式冲水阀，含螺帽总长8.5厘米（学生宿舍用） | 铜球阀 | 叶都..九牧.中财 | 100 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 大号冲便延时阀 | 延时自闭式冲水阀，含螺帽总长9厘米（教学楼厕所大便池用）。含螺帽总长9厘米（教学楼厕所大便池用） | 铜球阀 | 叶都..九牧.中财 | 100 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 大便池延时阀弹簧 | 延时自闭式冲水阀配件，弹簧总长6CM直径约1.6CM~1.8CM（与现有设施配套，可用于叶都品牌延时阀维修）。尺寸、外形来院看现场。 | 塑料或不锈钢 | 叶都..九牧.中财 | 200 | 根 |  |  |  |  |
| 6 | 大便池延时阀按钮 | 延时自闭式冲水阀配件，按钮内径2.9CM内螺纹M8固定螺丝孔Ф6（与现设施配套，可用于叶都品牌延时阀维修）。尺寸、外形来院看现场。 | 金属 | 叶都..九牧.中财 | 200 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 厕所大便池延时阀接口螺圈 | 延时自闭式冲水阀配件，螺口内径3.8CM左右（与现设施配套，可替换叶都品牌原厂配件）。尺寸、外形来院看现场。 | 金属（或不锈钢） | 叶都. | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 延时阀橡胶密封圈 | 延时自闭式冲水阀配件，与现用叶都品牌延时阀及Φ32管道配套。。尺寸、外形来院看现场。 |  | 叶都. | 200 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 沟槽式便池贮水箱 | 实训楼厕所壁挂式高位水箱。尺寸、外形来院看现场。 | 塑料或不锈钢 |  | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 便池贮水箱虹吸自动进放水机构 | 实训楼厕所沟槽式便池水箱配件，与现15号楼用L（单位升），长╳宽（厘米）配套。尺寸、外形来院看现场。 | 金属及加厚pp塑胶材料或硅胶等 |  | 80 | 副 |  |  |  |  |
| 11 | 高位便池贮水箱不锈钢支架 | 承载50L以上水箱重量，与现有崇远楼厕所水箱配套。尺寸、外形来院看现场。 | 不锈钢 |  | 32 | 副 |  |  |  |  |
| 12 | 水池三角阀 | 4分直径 | 铜（或不锈钢） | 九牧.箭牌.宇浪 | 3 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 4分进水软管 | 4分直径，单冷，4分螺口（配橡胶垫片与三角阀配套）软管。 | 橡胶（外壳可金属） |  | 5 | 根 |  |  |  |  |
| 14 | 台盆及小便池下水管 | 螺母或直插式下水伸缩软管，DN32（面盆）~DN50（小便池）不等，一般上部直径约为6厘米，下部直径为3.1厘米，螺纹直径为3.8厘米。 | 金属、塑料及橡胶 |  | 30 | 根（副） |  |  |  |  |
| 15 | 地漏盖 | 学生宿舍厕所圆形约Ф11？标准盖板，与目前学院设施配套。。尺寸、外形来院看现场。 | 塑料或不锈钢 | 看现场 | 30 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | 生料密封带 | 四氟生料带密封带 | 四氟ptfe |  | 10 | 卷 |  |  |  |  |
| 17 | 雨水管 | PVC50，6米/根，2根约12米 | pvc | 中财.日丰.三德 | 2 | 根 |  |  |  |  |
| 18 | PVC胶水 |  | 胶水 |  | 5 | 瓶 |  |  |  |  |
| 19 | 4分PPR水管 | 4分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 10 | 根 |  |  |  |  |
| 20 | 4分PPR弯头 | 4分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 21 | 4分PPR三通 | 4分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 22 | 4分PPR内丝束节 | 4分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 23 | 4分PPR外丝束节 | 4分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 24 | 4分PPR内丝弯 | 4分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | 4分PPR束节 | 4分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 26 | 4分PPR活节 | 4分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 27 | 6分PPR水管 | 6分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 10 | 根 |  |  |  |  |
| 28 | 6分PPR弯头 | 6分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 29 | 6分PPR三通 | 6分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 30 | 6分PPR内丝束节 | 6分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 31 | 6分PPR外丝束节 | 6分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 32 | 6分PPR内丝弯 | 6分 | PPR与不锈钢（或铜） | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 33 | 6分PPR束节 | 6分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 34 | 6分PPR活节 | 6分 | PPR | 日丰.中财.安耐 | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 35 | 铜外丝 | 4分 | 铜 | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 36 | 铜内丝 | 4分 | 铜 | 日丰.中财.安耐 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 37 | 丝纹堵头 | 4分 | 金属或PPR |  | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 38 | 丝纹堵头 | 6分 | 金属或PPR |  | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 39 | 拖把池（加长）水龙头 | 4分直径，单冷，龙头长度约150mm左右（可参照YT—6018A型号） | 不锈钢或铜 | 史智金、箭牌、申曼、苑山及叶都 | 30 | 只 |  |  |  |  |
| 40 | 不锈钢水池高弯水龙头 | 教学楼用史智金4分龙头，单冷与目前学院一致，高度29CM（不含螺丝口部位）。 | 不锈钢及铜 | 史智金 | 12 | 只 |  |  |  |  |
| 41 | 水池龙头 | 办公楼用史智金（铜）4分单冷龙头，高度225mm左右（不含螺纹部分），龙头嘴口长度不小于140mm。 | 铜质 | 史智金（铜） | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 42 | 面池龙头 | 学生宿舍现用箭牌单冷，同一品牌包装内带（配）4分软管1根。可接收能互换使用的同等档次带®注册商标的商品投标。 | 不锈钢及铜阀芯 | 史智金、箭牌、苑山及叶都 | 300 | 只 |  |  |  |  |
| 43 | 面池龙头 | 学生宿舍用单冷，品牌龙头带（配）4分软管，可与现用品牌龙头配套。 | 不锈钢及铜阀芯 | 史智金、箭牌、申曼、苑山及叶都 | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 44 | 淋浴花洒喷头及软管 | 4分螺纹接口，标准件，带加长软管。 | 塑料 | 注册®商标件 | 17 | 副 |  |  |  |  |
| 45 | 玻璃胶 | 硅酮胶或聚氨酯胶（PU） | 胶水 | 日丰..立邦.三和 | 8 | 支 |  |  |  |  |
| 46 | 结构胶 | 白色容易干，黑色防腐 | 胶水 | 日丰..立邦.三和 | 10 | 支 |  |  |  |  |

**注：学院拒绝接收三无产品，凡投标物品必须具有品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸（说明书）与合格证等，投标中需要填报物品单价、型号与品牌（厂家名称）等信息，中标单位送货单必须填写齐全相关品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸及需说明的商品信息。本批所有采购物品必须与本院现有设施配套使用，可直接安装不需改装。请对应本表编号投标报价，缺项报价作废。**

**标段三：门、锁及五金配件材料报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **采购物品**  **名称** | **学院用途** | **规格型号与实际尺寸需求** | **采购数量** | **说明** | **材质需求** | **现用物品的品牌（厂家）** | **计量单位** | **单价** | **金额** | **本次报价品牌（厂家）及产品型号**  （投标单位必须填写） | **备注** |
| 1 | 塑钢门拧头锁总成 | 宿舍阳台（塑钢门）拧头锁总成 | 8525。尺寸、外形来院看现场。 | 40 |  | 金属 | 春光 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 塑钢门锁锁芯 | 宿舍阳台（塑钢）门锁锁芯 | 长：76mm，中心孔距：37mm | 10 |  | 铜 | 春光 | 副（含钥匙） |  |  |  |  |
| 3 | 塑钢门锁锁体 | 宿舍阳台（塑钢）门锁锁体 | 长：230mm、宽：160mm | 10 |  | 金属 | 春光 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 塑钢门锁把手 | 宿舍阳台（塑钢）门锁把手 | 总长：210mm，螺丝孔距：185mm,中心距：85mm | 30 |  | 金属 | 春光 | 副（含内外） |  |  |  |  |
| 5 | 塑钢门铰链 | 宿舍阳台（塑钢）门铰链 | 长：85mm，宽：58mm（不连开合轴承）开合轴承螺丝孔距：68mm | 20 |  | 金属、塑钢包金属 | 春光 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 塑钢门锁扣板与锁扣盒 | 宿舍阳台（塑钢）门锁扣板与锁扣盒 | （锁扣板）总长：166mm，螺丝孔距：143mm，无锁扣盒 | 20 |  | 不锈钢（铁）及塑料 | 春光 | 副 |  |  |  |  |
| 7 | 塑钢窗窗扣 | 宿舍阳台（塑钢）窗窗扣 | 螺丝孔距：46mm。尺寸、外形来院看现场。 | 10 |  | 金属（或塑钢） | 春光 | 副 |  |  |  |  |
| 8 | 木门铰链 | 宿舍厕所（木）门铰链 | 4寸子母合页4\*3\*2.5 | 30 |  | 不锈钢 | 固特 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 木门插销 | 宿舍厕所（木）门插销 | 4寸 | 30 |  | 不锈钢 | 固特 | 副 |  |  |  |  |
| 10 | 木门拉手 | 宿舍厕所（木）门普通拉手 | 6寸 | 30 |  | 不锈钢 | 固特 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 橱门铰链 | 学生宿舍贮物橱橱门铰链 | 大弯，柜门盖住侧板 | 30 | 大弯 | 不锈钢 | 固特 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 橱门搭扣 | 学生宿舍贮物橱门搭扣 | 长80mm，柜门开孔：8mm | 20 |  | 铁制品 | 看学生宿舍现用样品 | 副（偶合） |  |  |  |  |
| 13 | 铁门插芯执手门锁总成 | 教室（铁门）插芯执手门锁总成 | 目前使用型号：900-90双活。尺寸、外形来院看现场。 | 60 | 分左右开 | 不锈钢或不锈铁 | 保德安、忠恒、王力 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 铁门门锁体 | 教室（铁门）门锁体 | 尺寸：24mm\*240mm，方型锁头 | 10 |  | 金属 | 保德安、忠恒、王力 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 铁门门锁芯 | 教室（铁门）门锁芯 | 总长：75mm，80-偏心 | 10 |  | 铜 | 保德安、忠恒、王力 | 副（含钥匙） |  |  |  |  |
| 16 | 铁门门把手 | 教室（铁门）门把手 | 全长：280mm，螺丝孔距：235mm，门边距：60mm | 10 |  | 不锈钢或不锈铁 | 保德安、忠恒、王力 | 副（含内外） |  |  |  |  |
| 17 | 铁门门锁扣板与锁扣盒 | 教室（铁门）门锁扣板与锁扣盒 | 无门口板和锁扣盒 | 5 |  | 不锈钢（铁）及塑料 | 保德安、忠恒、王力 | 副 |  |  |  |  |
| 18 | 铁门插芯执手门锁总成 | 宿舍进户（铁）门插芯执手门锁总成 |  | 10 | 分左右开 | 金属 | 保德安、忠恒、王力 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 铁门锁体 | 宿舍进户（铁）门锁体 | 自动锁无单独的锁体和锁芯，长：117.5mm，宽：100mm，螺丝孔距：117.5mm、65mm,厚度：27mm。尺寸、外形来院看现场。 | 10 |  | 金属 | 保德安、忠恒、王力 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 铁门锁芯 | 宿舍进户（铁）门锁芯 | 10 |  | 铜 | 保德安、忠恒、王力 | 副（含钥匙） |  |  |  |  |
| 21 | 铁门把手 | 宿舍进户（铁）门把手 | 总长：267mm，螺丝孔距：166mm | 20 |  | 不锈钢或不锈铁 | 保德安、忠恒、王力 | 副（含内外） |  |  |  |  |
| 22 | 木门锁总成 | 行政楼办公室木门锁总成 | 目前使用型号：WX-2531。尺寸、外形来院看现场。 | 30 |  | 不锈钢 | 固特 | 套 |  |  |  |  |
| 23 | 木门锁体 | 行政楼办公室木门锁体 | 长：125mm，宽：20mm，深：60mm，螺丝孔距：96mm | 10 |  | 金属 | 固特 | 个 |  |  |  |  |
| 24 | 木门锁芯 | 行政楼办公室木门锁芯 | 长：68mm，宽：29mm，锁孔直径：15mm | 10 |  | 铜 | 固特 | 副（含钥匙） |  |  |  |  |
| 25 | 木门把手 | 行政楼办公室木门把手 | 长：200mm，螺丝孔距：142mm。尺寸、外形来院看现场。 | 10 |  | 不锈钢 | 固特 | 副（含内外） |  |  |  |  |
| 26 | 木门锁扣板与锁扣盒 | 行政楼办公室木门锁扣板与锁扣盒 | 扣板长：107mm，螺丝孔距：88mm，锁扣盒尺寸：97mm\*23mm\*20mm | 10 |  | 不锈钢（铁）及塑料 | 固特 | 副 |  |  |  |  |
| 27 | 4寸木门铰链 | 行政办公室门铰链与宿舍厕所门铰链通用 | 4寸子母合页4\*3\*2.5 | 20 |  | 不锈钢 | 固特 | 只 |  |  |  |  |
| 28 | 防火门锁总成 | 防火门锁 | 目前使用为A03。尺寸、外形来院看现场。 | 30 |  |  | 皇冠、安恒通、GMT | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 把手 | 把手 | 把手长：123mm，把手螺丝孔距：40mm | 10 |  | 不锈钢 | 皇冠、安恒通、GMT | 只 |  |  |  |  |
| 30 | 锁体 | 锁体 | 锁体长：200mm，宽：25mm，舌间距：70mm | 10 |  | 金属 | 皇冠、安恒通、GMT | 只 |  |  |  |  |
| 31 | 锁扣板、锁扣盒 | 锁扣板，锁扣盒 | 锁扣板长：130mm，宽：23mm，螺丝间距：110mm，锁扣盒。尺寸、外形来院看现场。 | 5 |  | 不锈钢 |  | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 球形门锁总成 | 一般铝合金门球形门锁总成 | 三杆式结构，需考虑圆盖板直径及匙孔与锁舌长度 | 5 |  | 不锈钢及铜锁芯 |  | 套 |  |  |  |  |
| 33 | 铝合金门球形门锁扣板与锁扣盒 | 一般铝合金门球形门锁扣板与锁扣盒 | 门锁扣板长：56mm，螺丝孔距：40mm，锁扣盒尺寸：5mm | 5 |  | 不锈钢（铁）及塑料 |  | 副 |  |  |  |  |
| 34 | 球型门锁 | 球型门锁 | 三杠式，607亮光分体锌胆3-5/全长：75mm，锁舌长104mm，锁舌螺丝间距：4mm。尺寸、外形来院看现场。 | 3 |  | 不锈钢、不锈铁 |  | 套 |  |  |  |  |
| 35 | 有无人指示门锁 | 公厕隔断有无人指示门锁 | 外侧直径：55mm，内侧孔距：38mm，扭锁长度：86mm。实际尺寸、外形来院看现场。 | 15 |  | 不锈钢 |  | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 带回位（门）铰链 | 公厕隔断门带回位铰链 | 长：74mm，宽：2mm， 螺丝孔距：43mm（上下），57mm（左右）。尺寸、外形来院看现场。 | 30 |  | 不锈钢 |  | 只 |  |  |  |  |
| 37 | 小消防（防火）门闭门器 | 门宽限制：1100mm以内， 承重范围：85-105KG | 闭门器本体长：206mm，宽：45mm，高：67mm，螺丝孔距：188mm/19mm，底座孔距：36-45mm，作用力臂长度：268mm**+（**270mm-330mm） | 1 |  |  | 皇冠、安恒通、GMT | 副（成套） |  |  |  |  |
| 38 | 大消防（防火）门闭门器 | 门宽限制：1500mm以内， 承重范围：105-150KG | 闭门器本体长：223mm，宽：45mm，高：71.5mm，螺丝孔距：206mm/19mm，底座孔距：36-45mm，作用力臂长度：268mm**+（**270mm-330mm） | 1 |  |  | 皇冠、安恒通、GMT | 副（成套） |  |  |  |  |
| 39 | 玻璃门地弹簧 | 适用于教学楼圆弧大厅与食堂玻璃门 | 目前使用GMT-110B。外形尺寸：275mm\*110mm，90度定位地弹簧。尺寸、外形来院看现场。 | 2 |  | 金属（面不锈钢） | 皇冠、安恒通、GMT | 只 |  |  |  |  |
| 40 | 玻璃门竖杆握把手 | 适用于教学楼圆弧大厅与食堂玻璃门 | 其中教学楼大厅安装孔距400MM，柄粗30MM，不锈钢厚度1.2MM | 10 |  | 不锈钢 |  | 套（2副对合） |  |  |  |  |
| 41 | 防盗铁门定制及安装 | 教室、宿舍铁（防盗）门定制及安装。尺寸、外形来院看现场。 | 宿舍门长度：2100mm，宽度：900mm，厚度：120mm; 教室门长度：2600mm，宽度：1000mm，厚度：90mm | 2 | 采价 | 金属 | 振通、博特、国盾 | 只（含框及安装） |  |  |  |  |
| 42 | 抽芯铆钉 | 4mm、5mm、各一盒抽芯铆钉 | 常用规格是2.4、3.2、4 、4.8、5和6.4 | 2 |  | 铝 |  | 只 |  |  |  |  |
| 43 | 塑钢窗走槽限位器 | 教学楼横向平移塑钢窗走槽限位器 | 现场看样确定 | 800 |  | 金属 |  | 只 |  |  |  |  |
| 44 | 铝合金窗走槽限位器 | 16号楼横向平移铝合金窗走槽限位器 | 现场看样确定 | 350 |  | 金属 |  | 只 |  |  |  |  |
| 合计费用 | | | | | | | | |  |  |  |  |

**注：学院拒绝接收三无产品，凡投标物品必须具有品牌（或企业名称）、产品型号（说明书）与合格证等，投标中需要填报物品单价、型号与品牌（厂家名称）等信息。中标单位送货单必须填写齐全相关品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸及需说明的商品信息来院送、验货物。本批所有采购物品必须与本院现有设施配套使用。请对应本表编号投标报价，缺项报价作废。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段四：塑料（尼龙）制品及其他配件材料报价表** | | | | | | | | | |
| **编号** | **拟采购物品名称** | **需求型号、规格与尺寸（须与学院现有配套）** | **年度需求用量** | **材质需求** | **计量单位** | **单价** | **本次报价品牌及厂家名称** （投标单位必须填写） | **金额** | **备注** |
| 1 | 大垃圾桶 | 240L特厚挂车垃圾桶，体积（570—575）\*720\*1060，蓝色，带可回收标志，桶自重≥14.1KG以上 | 60 | 塑料（或尼龙） | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分类垃圾箱内小桶 | 看（学院分类垃圾桶样）确定尺寸 | 20 | 塑料（或尼龙） | 只 |  |  |  |  |
| 3 | PVC防滑垫 | ≥1.2米宽、加厚≥4.5毫米、镂空 | 150 | PVC塑料 | 米 |  |  |  | 红色，新增加用16#楼 |
| 4 | 4尺寸钢钉 |  | 2 | 金属 | 盒（根/盒） |  |  |  |  |
| 5 | 窨井盖 | 尺寸：600\*600。尺寸、外形来院看现场。 | 2 | 铁或新型材料 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 金属窨井盖 | 看现场，型号： ~~EN~~124·B125大约400\*600(载重型)，带框与铰链盖。。尺寸、外形来院看现场。 | 2 | 铸铁 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 雨水管弯头 | Ф50 | 10 | PVC | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 雨水管接头 | Ф50 | 10 | PVC | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 发泡剂 |  | 2 | 合成剂 | 支 |  |  |  |  |
| 10 | 玻璃胶 | 硅酮胶或聚氨酯胶（PU） | 8 | 胶水 | 支 |  |  |  |  |
| 11 | 结构胶 | 白色容易干，黑色防腐 | 10 | 胶水 | 支 |  |  |  |  |
| 12 | 鼓胀杆 | 4不同型号各1 | 4 | 尼龙 | 袋 |  |  |  |  |
| 13 | 鼓胀杆配套螺丝 | 配套第10项各型号数量 | 4 | 金属 | 袋 |  |  |  |  |
| 14 | 鼓胀螺丝 | Ф6、Ф8、Ф10各20根 | 60 | 金属 | 根 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |  |
| **注：学院拒绝接收三无产品，凡投标物品必须具有品牌（或企业名称）、产品型号（说明书）与合格证等。本批所有采购物品必须与本院现有设施配套，投标中需要填报物品单价、型号与品牌（厂家名称）等信息。请对应本表编号投标报价，缺项报价作废。中标单位送货单必须填写齐全相关品牌（或企业名称）、产品型号规格及尺寸及需说明的商品信息，携带相关证单，来院送、验货物。** | | | | | | | | | |

附件6

**报 价 承 诺 书**

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目编号为的项目比价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我单位的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年 月 日