**安全设施维修整改项目**

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号：GM20240080

**江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制**

**地址:** 南通市开发区振兴东路296号

**江苏省南通工贸技师学院官网：**https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏省南通工贸技师学院就安全设施维修整改项目(项目编号: GM20240080)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[安全设施维修整改项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2024年11月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

 **一、项目基本情况**

项目编号：GM20240080

项目名称：安全设施维修整改项目

项目预算/最高限价：66200元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：比价

采购需求：具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

**现场勘查**：**潜在投标人自行勘查现场。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。联系人：后勤保卫处王老师13142918169/倪老师13962983533，时间：2024年11月22日上午9:00至11:00。**

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3、单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：自公告发布之日起至2024年11月26日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间/开标时间：2024年11月26日9点30分，逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

 1.采购人信息

需求部门及联系人：**后勤保卫处王老师13142918169、倪老师13962983533、周老师18962972996**

2.项目联系方式

项目开标经办人：资产管理处于老师15862826656

第二部分 投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比价采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2使用比价评标法的采购项目，在各投标人送达样品符合或超过招标人标准或投标文件与招标文件相符的条件下，采用价格单因素评标法。

8.3评标结果按价格由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格由低到高排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

1.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

1.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

**其内容包含：**

1. **采购标的需实现的功能和目标：**

为保障校园安全与消防设施的正常使用，对现有设施进行维修整改。

**（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

采购标的的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

**（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

以下（物品或施工）项目均为含运费（部分含安装）采购、质保均为2年及以上时间，具体部位与空间尺寸及采购物品适用规格等，请投标者来院看现场了解实际情况为准。

1、学生宿舍LED应急灯管

采购用于学院学生宿舍楼走廊消防应急照明灯246只（含安装调试），要求出厂日期为2023年12月31日以后产品，自竣工验收之日起质保两年。产品规格：主电功耗8W、色温6500K、额定工作频率50HZ、额定电源电压AC220V、应急工作时间≥90min、应急输出光通量≥50Lm、执行标准GB17945-2010、灯具外壳防护等级IP30、使用光源名称和参数LED、DC2.8V—DC3.4V，只能适配双端输入的空支架，灯具长度为60CM，产品要求3C认证和消防认证。

2、助力车充电棚南防火墙1面、中部2只防火隔断制作安装

根据纪检巡查要求及消防规定，介于充电棚与原有南侧建筑之间不足6米间隔距离现状情况，需加建金属双层、中间防火石棉铁质方管（或C型钢筋）防火墙及停车位中间加装隔断。具体需求：1、车棚内纵、横向加彩钢夹芯板防火挡墙；2、80\*50\*2.5镀锌方钢立柱、上下150\*150\*10钢板与地、顶有效连接@2000；3、方钢上50\*50\*2.0U型扣@500安装挡板；4、横向挡板高1500，纵向挡板高屋面底；5、挡板厚50，两侧板厚不小于0.5mmm,中间防火岩棉，每块板四周包边等。

3、食堂更换6只防火材质传菜窗

食堂传菜窗更换（含拆、装，一楼2处、二楼4处传菜窗口）。材质要求：A级阻燃不锈钢材料，填充阻燃石棉等材料，尺寸：大约为63CM×68CM。窗口开启方式，需根据场地需要设定对开与上下滑动式等，加插销及其他固定方式。

4、助力车充电棚增挂感应（吊）式灭火机及校内消防螺纹法兰阀门与室外消火栓维修

学院北门东侧助力车充电棚增挂8只感应（吊）式灭火机；东教学楼西南侧室内消火栓维修改造恢复消防供水；室外1处室外消火栓维修。（重点说明：室外消火栓维修更换阀门恢复消防供水，室外消火栓涉及地面开挖及恢复）

5、便拆、搬安全隔离挡护栏

交通工程系一楼北侧实车教学区实习废料收集分区，增设隔离挡护栏，要求竖立稳定。尺寸基本为：高≥1M, 宽≥1.5M，用于靠墙3面围挡隔断。材质需求：金属或不燃材料。

6、传达室临街大窗改装开启式来客登记窗口，外装不锈钢防盗窗

学院南大门东传达室南侧2扇塑钢（尺寸大约：54.5CM×92CM），原窗拆玻璃，加框装窗与铰链、插销，改造可开启关闭窗口，方便来客登记。室外（窗外）加装304不锈钢防盗窗，尺寸约212CM×256CM。

7、防恐防暴小石（球）墩与黄黑色（改加插销）拒马三角架护栏（定位）放置

购买2M\*2只、3M\*1只三角拒马，改装粗插销、装锁（配套地面打孔），金属拒马主管≥Ф8CM，壁厚≥2.0MM，底座宽≥80CM，高度≥120CM；购买小石（球）墩10只，石（球）墩球体部位Ф30CM，材质大理石，白灰色。用于学院内部人车分离与防恐防暴隔离设置。 1只3M长拒马设置于16#楼南，靠9#楼宿舍北侧花圃北路牙（与已放石球墩相接）处；1只2M长拒马设置于8#楼南，食堂西北警务室北侧花圃北路牙（与已放石球墩相接）处；1只2M长拒马设置于3#楼西南侧花圃西路牙与延食堂南门南已放石球墩东侧相接处；石球墩初定补充食堂南侧摆放。

8、防恐防暴八大件及箱（购）放置

此项为含运费及安装。购买一套标配橡胶警棍、强光手电筒、防爆钢叉、抓捕器、防暴头盔、防暴盾牌、防刺手套、防刺背心等准八大件及用于北门传达室201不锈钢防暴器材柜1只（高度180CM、宽95CM、厚度45CM，不锈钢材料厚度1.2MM,对开门，正面玻璃，橱柜一侧上下为一体空间，另一侧分4隔）。其中钢盔4只、盾牌2只、防割手套4付、橡胶棍4根、防刺背心4件，其余物品各1件。

9、标准交通标志、铸钢减速带与救生圈及蓝白色车道隔离栏采购安装、交通标志立柱采价或购买

校园16#楼东与西侧、5#楼东南、8#楼西南侧、3#楼西侧装置5只“禁止机动车入内”标准交通标志。学院北门内向南、驾校北走道西侧北停车场东南角花圃等2处，加装“停车让行”标准交通标志。在学院北大门西门西围墙起点处、15号楼东北角设置“限时通行”交通标志2只。在学院北门沿靠东伸缩门南侧边缘，下（≥20CM配套圆头可沉孔）长钢钉（或膨胀螺丝），铺设≥6米铸钢减速带（规格：250\*350\*50cm高度： 5cm载重力150吨）。根据学院指定位置，沿校内景观河边加挂8只救生圈（外径≥Ф71CM），其中2只挂拱桥南北两侧，6只救生圈配套专用201不锈钢立柱（含3叉救生圈固定支架），柱(总)高约140CM,根埋40CM以上，立柱宽度≥20CM，厚度≥10CM，不锈钢材料厚度≥1.5MM，按学校要求放置景观河沿岸指定位置。购4只（每2个立柱为1单位。分立，不连体）蓝白色车道隔离栏，放置南大门东传达室外。隔离栏规格：长≥310CM、高≥100CM（含底座）、立柱≥8CM╳8CM、立柱厚度≥1.5MM,上下横杆厚度1.0-1.2MM，中间竖杆厚度0.8-1.0MM。另，备交通标志立柱2根，指定地点设立。按需要树立立柱，请正常报价（报价进入总价），如不需要在中标费用中扣除。

10、校园东北停车场东南角两花圃中各1只路灯修复及垃圾场加装水表

校园北停车场东南角（6号楼北侧花圃中东南角处），原路灯电源（配盖）井砌砖修复，加接线按规（套管深埋）至花圃北侧单头路灯，并修复。同时修复、启用北侧相邻花圃中双头路灯。学院（东北角）垃圾场加装水表。

**（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

交货期（服务时间）：合同签订后20个工作日内完成。

交货（服务）地点：江苏省南通工贸技师学院

**（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

1、供应商在进行建设施工、设备搬迁、安装、调试、维修的过程中，如因防护不足、运输不当等造成的任何损失，由此产生的费用和损失由供应商承担。

2、过程中，物资毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由供应商承担。

3、供应商应严格按照合同约定的交付期限完成所有工作。如因供应商原因导致项目延期，每超期一天，则需扣除合同总价的0.5%作为违约金。

**（六）采购标的的验收标准：**

本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

**（七）采购标的的其他技术、服务等要求：**

按施工规范安全施工。

**（八）付款方式：**

1、项目验收合格，乙方开具发票后20个工作日内一次性支付全款。

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

第四部分 投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

**（一）响应文件**

投标人的投标文件应包括下列内容（两部分单独密封）

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）

2价格文件包（一个密封包，含一正一副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

**（二）投标响应文件封面制作**

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

**（三）投标响应文件内容目录**

**1、资格审查文件包（需装订成册）**

（1）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1，个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据，只需提供营业执照；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）、身份证复印件及营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（4）投标单位信用承诺书（格式见附件4，个体工商户无须提供“信用中国”网站截图。）；

（5）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（6）其它需要提交的资格审查证明材料。

**2、价格文件包（需装订成册）**

（1）报价总表及报价明细（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）；

**（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况**

1、资格审查文件包和价格文件包未分袋密封；

2、资格审查文件包和价格文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

**中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。**

附件1

**投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 投标单位名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码： 。

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我单位代理人，以我单位名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我单位承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章**

附件4

**投标单位信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，并提供网站查询结果截图。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件5

**江苏省南通工贸技师学院报价表**

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵方招标公告，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名/职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方经慎重研究，报价为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（项目编号）** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

**注：投标报价包含所有费用，后附明细，另对下表进行报价。**

**安全设施维修整改项目投标报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目分类 | 型号或尺寸 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 报价金额 | 备注 |
| 1 | LED应急灯管（含人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 南侧防火墙1面（含人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 车棚中间隔火挡火墙 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防火材质传菜窗（含拆装人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 感应（吊）式灭火机（含人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 东教学楼消防管路维修及零配件更换 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 室外消火栓维修及配件更换 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 汽车实训室便拆搬防火隔离挡护栏（含人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 传达室临街窗外加装不锈钢防盗窗 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 传达室临街大窗改装可开启窗户 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 小石（球）墩（含放置到位） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 拒马三角架护栏及改加插销、配锁与地面打孔 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 拒马三角架护栏及改加插销、配锁与地面打孔（尺寸区别） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 橡胶警棍 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 强光手电筒防刺背心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 防爆钢叉 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 抓捕器 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 防暴头盔 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 防暴盾牌 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 防刺手套 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 八大件箱 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 标准交通标志（含限入时间指示牌）及安装 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 标准交通标志（含限入时间指示牌）立杆及安装 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 路灯（需要破花圃内地加线及换LED灯泡）修复 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 垃圾场加装水表（含人工） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：报价量根据招标文件中方案说明为准，此表用于增补项目内容时计算费用。

附件6

**报 价 承 诺 书**

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目编号为的项目比价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我单位的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

 年 月 日