**2025年度维修配件材料采购项目**

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号：GM20250010

**江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制**

**地址:** 南通市开发区振兴东路296号

**江苏省南通工贸技师学院官网：**https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏省南通工贸技师学院就2025年度维修配件材料采购项目(项目编号: GM20250010)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[2025年度维修配件材料采购项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2025年3月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

 **一、项目基本情况**

项目编号：GM20250010

项目名称：2025年度维修配件材料采购项目

最高限价：198000.00元，其中标段一：电器维修类配件材料105000元，标段二：五金及门锁配件材料37000元，标段三：供排水配件材料39500元，标段四：其他材料16500元。各标段投标报价超过所投标段最高限价的作无效标处理。

采购方式：比价

采购需求：本项目共分四个标段，供应商可根据自身的经营资质对一个或多个标段进行投标，每个标段的报价单必须单独密封，否则做无效投标处理。具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

勘察现场：潜在投标人自行勘查现场。联系人：刘老师13515208887，时间：2025年3月19日上午9：00-11：00。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3、单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：自公告发布之日起至2025年3月20日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间/开标时间：2025年3月20日9点30分，逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

 1.采购人信息

需求部门及联系人：后勤保卫处刘老师13515208887

2.项目联系方式

项目开标经办人：资产管理处于老师15862826656

第二部分 投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比价采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2使用比价评标法的采购项目，在各投标人送达样品符合或超过招标人标准或投标文件与招标文件相符的条件下，采用价格单因素评标法。

8.3评标结果按价格由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格由低到高排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

1.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

1.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

**其内容包含：**

1. **采购标的需实现的功能和目标：**

对常用维修配件进行采购，保障学院2025年的正常教学生活。

**（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

采购标的的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

**（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

需求详见报价表明细，投标方需按现用配件品牌提供物品（国标产品），且能与学院现用设施配套使用。如变更品牌，需提供同等（品牌、质量）档次商品的相应佐证材料。

请投标单位现场查看后报价，报价需明确产品名称、品牌（厂家）、型号、单价、总价等内容，中标单位必须按投标产品品牌及款式于规定时间送货。

本次采购服务期为1年，急用配件需在接到学院送货通知后2小时内送达交付。一年期限内不能根据本次中标报价（按规定时间要求）再次提供所需采购商品者，视为失信违约，不得参与本院3年内采购投标活动。

**（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

交货期（服务时间）：合同签订后一周内完成本批供货，临时补货需3小时内送达交付。

交货（服务）地点：江苏省南通工贸技师学院

**（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：**

自货物供货后质保2年。服务期内补货响应时间为3小时内送达交付学校，超时不送货不说明原因的供货单位，不得参与下一期维修材料的招标。

**（六）采购标的的验收标准：**

本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

**（七）采购标的的其他技术、服务等要求：**

所有供货商品均需要提供生产厂家、产品合格证或产品质量认证等材料，并承诺提供材料的真实性。

**（八）付款方式：**

1、项目验收合格，中标单位开具全额发票后一次性完成支付；之后如有增补，按实际采购数量每季度结算一次，结算方式=∑（各标段相应商品名实际增补量\*对应的成交单价）。

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

第四部分 投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。**本次采购共分4个标段，供应商可根据自身的经营资质对1个或多个标段进行投标，每个标段的价格文件包必须单独密封报价，否则视为无效响应。**

**（一）响应文件**

投标人的投标文件应包括下列内容（两部分单独密封）

1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）

2.价格部分文件包（一个密封包，含一正一副文件）

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

**（二）投标响应文件封面制作**

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

**（三）投标响应文件内容目录**

**1、资格审查文件包（需装订成册，加盖投标人公章）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料** | **备注** |
| 1 | 营业执照复印件 | 以自然人名义投标的提供身份证等证明材料。 |
| 2 | 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1） | 个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。 |
| 3 | 法定代表人身份证明书（格式见附件2）、身份证复印件等证明文件。 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书（格式见附件3） | 竞争性谈判、竞争性磋商、现场演示等需要核实到场人员身份的项目需提供。 |
| 5 | 投标单位信用承诺书（格式见附件4） |  |
| 6 | “信用中国”网站截图 | 个体工商户无须提供。 |
| 7 | 招标公告资格要求提供的相应佐证材料或其它需要提交的资格审查证明材料 |  |

**2、价格文件包（需装订成册，加盖投标人公章）**

（1）报价总表及报价明细（格式见附件5）；

（2）投标响应函（格式见附件6）；

**（四）因投标文件编制不合规确认为无效标的情况**

1、资格审查文件包和价格文件包未分袋密封；

2、文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

**中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。**

附件1

**投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 投标单位名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码： 。

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件3

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （授权单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）（身份证号 ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号： ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日

**注：提供被授权人身份证复印件（盖公章）。**

附件4

**投标单位信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，并提供网站查询结果截图。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件5

**江苏省南通工贸技师学院报价表**

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵方招标公告，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名/职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方经慎重研究，报价为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（项目编号）** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

**注：**投标报价包含所有费用，后附明细。

**标段一：电器维修类配件材料（105000.00元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **物品****分类** | **物品名称** | **规格型号及尺寸** | **用途说明** | **对接现用品牌配件** | **单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **要求备注** | **供货品牌** |
| 1 | 弱电插座 | USB插座面板 | 86型4孔USB（不带220V插孔） | 　 | 国际电工 | 只 |  | 200 |  | 　 |  |
| 2 | 电源插座 | 5孔电源插座面板 | 86型10A/五孔插座 | 　 |  公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 100 |  | 　 |  |
| 3 | 电源插座 | 空调插座面板 | 86型16A/3孔插座 | 　 | 　公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 4 | 电源插座 | 电源地插 | 250V/10A/五孔插座/带盒 | 综合楼报告厅 | 公牛.施耐德.德力西 | 套 |  | 5 |  | 　 |  |
| 5 | 电源插座 | 380V电源插座 | 86型380V25A四孔插座 | 实训楼立式空调用 | 　公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 6 | 网络插座 | 网络地插 | 　 | 综合楼报告厅 | 　公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 7 | 电源插头 | 220V电源插头 | 220V10A3脚插头 | 　 | 公牛.德力西 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 8 | 电源插头 | 380V电源插头 | 380V25A四脚插头 | 实训楼立式空调用 | 公牛　.德力西 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 9 | 空调插头 | 空调电源插头 | 220V16A3脚86型插头 | 　 | 公牛.德力西 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 10 | 开关面板 | 1开面板 | 86型1开 | 　 | 公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 60 |  | 　 |  |
| 11 | 开关面板 | 2开面板 | 86型2开 | 　 | 公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 60 |  | 　 |  |
| 12 | 开关面板 | 3开面板 | 86型3开 | 　 | 公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 60 |  | 　 |  |
| 13 | 空白面板 | 86型面板 | 86\*86（MM） | 　 | 公牛.施耐德.德力西 | 只 |  | 150 |  | 　 |  |
| 14 | 断路器 | 32A断路器 | 380V32ACDM3-63S/3300 32A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 15 | 断路器 | 60A断路器 | 380V60ACDM3-63S/3300 60A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 16 | 断路器 | 160A断路器 | CM1-250/3300 | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 17 | 断路器 | 塑料外壳式断路器 | CDM3S-250S/3300 160A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 　 |  | 2 |  | 　 |  |
| 18 | 接触器 | 160A交流接触器 | CJ20-160A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 19 | 接触器 | 交流接触器 | CJX8-170 | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 　 |  | 1 |  | 　 |  |
| 20 | 接触器 | 交流接触器 | CJ20-400A/380V | 宿舍电源开关箱 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 1 |  | 　 |  |
| 21 | 接触器 | 交流接触器 | SRMC-25-30-10 | 宿舍楼照明 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 22 | 隔离开关 | 400A/4负荷隔离开关 | HGL-400A/4 | 宿舍电源开关箱 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 1 |  | 　 |  |
| 23 | 空开 | 1匹空开 | DZ30/1P双极16A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 24 | 空开 | 1匹空开 | DZ30/1P双极20A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 25 | 空开 | 1匹空开 | DZ30/1P双极32A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 26 | 空开 | 2匹空开 | DZ47/2P16A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 27 | 空开 | 2匹空开 | DZ47/2P20A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 28 | 空开 | 2匹空开 | DZ47/2P32A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 29 | 空开 | 2匹空开 | DZ47/2P40A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 30 | 空开 | 2匹空开 | DZ47/2P63A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 31 | 空开 | 3匹空开 | DZ47/3P40A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 32 | 空开 | 3匹空开 | DZ47/3P63A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 33 | 空开 | 4匹空开 | DZ47/4P16A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 34 | 空开 | 4匹空开 | DZ47/4P32A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 35 | 空开 | 4匹空开 | DZ47/4P40A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 36 | 空开 | 4匹空开 | DZ47/4P63A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 37 | 空开 | 4匹空开 | DZ47/4P100A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 38 | 漏电开关 | 1匹漏电开关  | DZ47PLE/1P20A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  | 38至46项：需有零线或接地线标志 |  |
| 39 | 漏电开关 | 1匹漏电开关  | DZ47PLE/1P25A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  |  |
| 40 | 漏电开关 | 2匹漏电开关 | DZ47LE/2P25A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  |  |
| 41 | 漏电开关 | 2匹漏电开关 | DZ47LE/2P32A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  |  |
| 42 | 漏电开关 | 2匹漏电开关 | DZ47LE/2P40A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  |  |
| 43 | 漏电开关 | 2匹漏电开关 | DZ47LE/2P63A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 5 |  |  |
| 44 | 漏电开关 | 4匹漏电开关 | DZ47LE/4P40A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  |  |
| 45 | 漏电开关 | 4匹漏电开关 | DZ47LE/4P63A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  |  |
| 46 | 漏电开关 | 4匹漏电开关 | DZ47LE/4P100A | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  |  |
| 47 | 开关  | 按钮开关 | LAY7 | 　 | 施耐德.正泰.德力西 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 48 | 排风扇 | 吸顶排风扇总成 | 220V 30\*30（CM）MV33H-14 | 宿舍厕所集成顶 | 艾美特.美的绿岛风 | 只　 |  | 10 |  | 　 |  |
| 49 | 排风面板扣 | 现用大面板排风扇卡扣 | 现用配套，尺寸、外形看现场 | 宿舍厕所集成顶 |  | 只 |  | 100 |  | 　 |  |
| 50 | 灯芯 | LED灯芯 | 18WLED圆形模组 | 学生宿舍厕所用 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 200 |  | 　 |  |
| 51 | 灯芯　 | 长条模组 | 40W（4\*10W）白光 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 套 |  | 5 |  | 　 |  |
| 52 | 吊扇 | 吊扇总成 | 220V1400MM | 教室顶挂 | 美的.艾美特.长城 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 53 | 吸顶灯 | 圆形走廊灯 | 塑罩壳LED直径32厘米,220V 24W | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 套 |  | 20 |  | 　 |  |
| 54 | 吸顶灯 | 圆形吸顶灯 | 30W | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 55 | 吸顶灯 | 学生宿舍方形吸顶灯 | 6500K16W）LED30\*30（CM）吸顶 | 宿舍厕所集成顶 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 56 | 吸顶灯 | 方形走廊嵌入式吸顶灯 | 6500K32W（±4W）LED60\*60（CM）方形集成顶用 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 57 | 吸顶灯 | LED30\*60（CM）盥洗镜前集成顶用吸顶灯 | D-MW107-024S/24W 30\*60 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 套 |  | 10 |  | 　 |  |
| 58 | 吸顶灯 | 办公楼走廊厕所吸顶灯 | 6500K32W（±4W）LED60\*60（CM）方形集成顶用 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 59 | 吸顶（平板）灯 | 综合楼办公室36W平板灯 | 6500K32W（±4W）LED120\*30（CM）集成顶用 | （超薄、小背嵌入，带弹簧安装夹）　 | 欧普.雷士.三雄极光超薄、小背嵌入，带弹簧安装夹 | 套 |  | 10 |  | 　 |  |
| 60 | 筒灯 | 8寸筒灯 | 8寸 30W | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 61 | 筒灯 | 9公分直径筒灯 | 3.5寸/7W白色/6000K | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 40 |  | 　 |  |
| 62 | 筒灯 | 15公分（孔11）直径筒灯 | 　 | 行政楼一楼 | 　欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 80 |  | 　 |  |
| 63 | 灯带 | 灯带及插口配件 | LED白光/单排-三面白弧形2835-144珠-10MM | 　按4米配套1套插口配件交货 | 欧普.雷士.三雄极光 | 米 |  | 20 |  | 　 |  |
| 64 | 灯带配件 | 灯带电源插口 | 　 | 　 | 　欧普.雷士.三雄极光 | 套 |  | 10 |  | 　 |  |
| 65 | LED高低压贴片灯带 | 灯带及电源插口配件 | 2835-144珠-10MM/单排-三面白弧形/白光 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 米 |  | 2 |  | 　 |  |
| 66 | LED灯泡 | 8瓦LED节能灯泡 | 长条支/220V 8w | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 67 | LED灯泡 | 3瓦LED节能灯泡 | 长条支/220V 3w | 　 | 　欧普.雷士.三雄极光 | 只　 |  | 20 |  | 　 |  |
| 68 | LED灯泡 | 50瓦LED节能灯泡 | 220V LED50w | 实训室/路灯替用 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 200 |  | 　 |  |
| 69 | 庭院灯 | 　 | 40\*40\*40 | 配套校园花圃用灯 | 　 | 套 |  | 2 |  | 　 |  |
| 70 | 庭院灯罩 | 　 | 420 | 配套校园花圃用灯 | 　 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 71 | 灯罩 | 　 | 感应灯罩 | 　 | 　 | 只 |  | 　2 |  | 　 |  |
| 72 | 射灯 | 100瓦LED | 100W室外用 | 校名墙 | 亚字.雷士.三雄极光　 | 只　 |  | 6 |  | 　 |  |
| 73 | 节能灯泡 | 8瓦LED节能灯泡 | 　 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 　只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 74 | 节能灯泡 | 5瓦LED节能灯泡 | 　 | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 　只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 75 | T8灯管 | LED灯管 | T8LED7W | 　 | 佛山.欧普.雷士 | 支 |  | 20 |  | 　 |  |
| 76 | T8灯管 | LED灯管 | T8LED18W | 　 | 佛山.欧普.雷士 | 支 |  | 200 |  | 　 |  |
| 77 | 投光灯 | 射灯 | LED100W/IP65 | 　 | 　亚字.雷士.三雄极光　 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 78 | 轨道射灯 | 吸顶射灯(轨道) | GP-BW7520A/6000K | 　 | 欧普.雷士.三雄极光 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 79 | 定时开关 | 时控开关 | KG3160T | 　 | 德力西.正泰.卓一 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 80 | 保险丝 | 管状保险丝 | 250V6A | 　 | 正泰.德力西.人民 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 81 | 铜芯线 | 2.5平方铜芯线 | BV2.5平方单股铜芯（红 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 3 |  | 　 |  |
| 82 | 铜芯线 | 2.5平方铜芯线 | BV2.5平方单股铜芯（黄 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 3 |  | 　 |  |
| 83 | 铜芯线 | 2.5平方铜芯线 | BV2.5平方单股铜芯（蓝 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 3 |  | 　 |  |
| 84 | 铜芯线 | 4平方铜芯线 | BV4平方单股铜芯色1 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 2 |  | 　 |  |
| 85 | 铜芯线 | 4平方铜芯线 | BV4平方单股铜芯色2 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 2 |  | 　 |  |
| 86 | 铜芯线 | 4平方铜芯线 | BV4平方单股铜芯色3 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 2 |  | 　 |  |
| 87 | 灯头电线 | 灯头接线 | RVS 2X1平方 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 2 |  | 　 |  |
| 88 | 单股铜线 | 0.5平方电源硬线 | RV 0.5平方单股铜芯 | 　 | 华美.江南.津达 | 卷 |  | 1 |  | 　 |  |
| 89 | 灯座 | 8T日常灯座 | 036PC灯座250V2.5A~ | 　 | 阳光 | 副（2只） |  | 100 |  | 　 |  |
| 90 | 灯座 | 模数化插座 | AC30/3脚10A | 　 | 正泰.德力西.公牛　 | 只 |  | 2 |  | 　 |  |
| 91 | 灯座 | 工业灯头 | E27 | 　 | 　 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 92 | 灯座 | 灯头大小头 | E40变E27 | 　 | 　 | 只 |  | 100 |  | 　 |  |
| 93 | 暗合修复器 | 防滑暗合修复器 | YK-86 | 　 | 　 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 94 | 绝缘胶带 | 电工胶布 | 普通绝缘 | 　 | 德力西.公牛.九头鸟 | 卷 |  | 50 |  | 　 |  |
| 95 | 配电箱 | 配电箱 | PZ30 8路 | 　 | 太湖 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 96 | 配电箱 | 明装配电箱 | PZ30 6路 | 　 | 太湖 | 只 |  | 5 |  | 　 |  |
| 97 | 开关明盒 | 开关盒 | 86型 | 　 | 万巨 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 98 | 国标接线盘 | 移动电源延长接线（电缆卷绕线）盘 | 380V2.5平方三相40米拖线支持380V/220V插座带保护装置 |  | 公牛/德德力西 | 只 |  |  |  |  |  |
| 99 | 线管 | 线管（3M规格） | Ф20 | 　 | 日丰.中财.三德 | 米 |  | 120 |  | 　 |  |
| 100 | 线槽 | 电路走线槽 | 3CM宽规格 | 　 | 日丰.中财.三德 | 米 |  | 60 |  | 　 |  |
| 101 | 束节 | 直径Ф20束节 | Ф20 | 　 | 日丰.中财.三德 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 102 | 弯头 | 直径Ф20弯头 | Ф20 | 　 | 日丰.中财.三德 | 只 |  | 30 |  | 　 |  |
| 103 | 束节 | 直径Ф110束节 | Ф110 | 　 | 日丰.中财.三德 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 104 | 膨胀螺丝 | 膨胀螺丝 | Ф8 | 　 | 博源绿盾 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 105 | 专用电池 | 伸缩门遥控器电池 | 12V 23A | 　 | 南孚.松下.金霸王 | 节 |  | 20 |  | 　 |  |
| 106 | 5号电池 | 　 | 1.5V5号 | 16号楼小便斗感应器和感应水龙头使用（4节/个） | 南孚.松下.金霸王 | 节 |  | 100 |  | 　 |  |
| 107 | 7号电池 | 空调遥控器电池 | 1.5V7号 | 　 | 南孚.松下.金霸王 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 108 | 维保工具 | 绝缘靴 | 42码 | 　 | 　 | 双 |  | 1 |  | 有当年年检检验章 |  |
| 109 | 维保工具 | 绝缘靴 | 43码 | 　 | 　 | 双 |  | 1 |  |  |
| 110 | 维保工具 | 验电棒 | 10KV | 　 | 　 | 根 |  | 1 |  |  |
| 111 | 维保工具 | 验电棒 | 0.4KV | 　 | 　 | 根 |  | 1 |  |  |
| 112 | 维保工具 | 绝缘手套 | 　 | 　 | 　 | 副 |  | 2 |  |  |
| 113 | 节能水控配件套 | 智能红外线便池冲水控改造组件套 | 槽沟式智能便池冲水控制套件 | 含红外线感应器（含发射、接收配件和）、水控电阀、控制器，以及操作设置设备等 | 不限品牌，按需求提供3种不同类型各1套用于学院节能改造优化测试。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 环卫型智能便池节能水控系统 | 可设人数环卫厕所便池智能节水控制系统套件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 学校厕所智能水控系统 | 可测人流智能厕所冲水控制系统套件 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 114 | 维保通讯 | 对讲（步话）机 | 16（档）频道、9800毫安电池确保长时间待机，可与学校现用摩托罗拉对讲机对频对接使用 | 用于校园维保人员联系 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 115 | 防护罩 | 疏散指示灯防护罩 | 不锈钢壁挂式 |  |  | 只 |  | 100 |  | 含安装配件 |  |
| 116 | 消防灯 | 疏散指示灯 | 220伏，壁挂式，与现用款式型号一致 |  |  | 只 |  | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上电器商品均需国标产品并质保2年及以上，提供3C贴标及检测报告，并由供货商承诺质量保证。

**标段二：五金及门锁配件材料（37000.00元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **采购标段** | **物品名称** | **规格型号及尺寸** | **用途说明** | **对接现用品牌配件** | **计数单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **要求备注** | **供货品牌** |
| 117 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢门）拧头锁总成 | 8525 | 　 | 春光 | 套 |  | 20 |  | 　 |  |
| 118 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢）门锁锁芯 | 长：76mm，中心孔距：37mm | 学生宿舍用 | 春光 | 副（含钥匙） |  | 10 |  | 　 |  |
| 119 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢）门锁锁体 | 长：230mm、宽：160mm | 学生宿舍用 | 春光 | 个 |  | 10 |  | 　 |  |
| 120 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢）门锁把手 | 长：210mm，螺丝孔距：185mm,中心距：85mm | 学生宿舍用 | 春光 | 副（含内外） |  | 20 |  | 　 |  |
| 121 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢）门铰链 | 长85mm，宽58mm螺丝孔距68mm | 学生宿舍用 | 春光 | 只 |  | 40 |  | 　 |  |
| 122 | 五金及门锁 | 塑钢门锁扣板与锁扣盒 | 总长：166mm，螺丝孔距：143mm | 学生宿舍用 | 春光 | 副 |  | 20 |  | 　 |  |
| 123 | 五金及门锁 | 阳台（塑钢）窗窗扣 | 螺丝孔距：46mm。 | 学生宿舍用 | 雍朗YL-YY01 | 副 |  | 20 |  | 　 |  |
| 124 | 五金及门锁 | 厕所（木）门铰链 | 4寸子母合页4\*3\*2.5 | 学生宿舍用 | 轩扬 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 125 | 五金及门锁 | 厕所（木）门插销 | 4寸  | 学生宿舍用 | 钢花 | 副 |  | 30 |  | 　 |  |
| 126 | 五金及门锁 | 厕所（木）门普通拉手 | 6寸 | 铁门 | 立志 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 127 | 五金及门锁 | 宿舍贮物橱橱门铰链 | 看样，按实物（大弯柜门不盖侧板） | 　 | 甄好、宏炼 | 只 |  | 40 |  | 　 |  |
| 128 | 五金及门锁 | 宿舍贮物橱门搭扣 | 定制 | 　 | 定制 | 副（偶合） |  | 40 |  | 　 |  |
| 129 | 五金及门锁 | 铁门插芯执手门锁总成 | 教室用，型号：900-90双活 | 教室用 | 保煌、忠恒 | 套 |  | 30 |  | 　 |  |
| 130 | 五金及门锁 | 铁门门锁体 | 尺寸24mm\*240mm，方型锁头 | 教室用 | 保煌、忠恒 | 个 |  | 30 |  | 　 |  |
| 131 | 五金及门锁 | 铁门门锁芯 | 总长：75mm，80-偏心 | 教室用 | 保煌、忠恒 | 副（含钥匙） |  | 50 |  | 　 |  |
| 132 | 五金及门锁 | 9009-90/918-12教室（铁门）门把手 | 全长280mm，螺丝孔距235mm，门边距60mm | 教室用 | 保煌、忠恒 | 副（含内外） |  | 100 |  | 　 |  |
| 133 | 五金及门锁 | 铁门门锁扣板与锁扣盒 | 此门口板和锁扣盒可用宿舍 | 教室用 | 保煌、忠恒 | 副 |  | 10 |  | 　 |  |
| 134 | 五金及门锁 | 进户（铁）门插芯执手门锁总成 | 宿舍用，整体锁，无单独的锁体和锁芯，长：117.5mm，宽：100mm，螺丝孔距：117.5mm、65mm,厚度：27mm　 | 学生宿舍用铁门 | 庆丰、忠恒 | 副（含钥匙） |  | 40 |  | 　 |  |
| 135 | 五金及门锁 | 进户（铁）门把手 | 总长：267mm，螺丝孔距：166mm | 学生宿舍用铁门 | 瑞家、忠恒 | 副（含内外） |  | 40 |  | 　 |  |
| 136 | 五金及门锁 | 椭圆形锁 | 　 | 与现用电箱配套 | 　 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 137 | 五金及门锁 | 长方形锁 | 　 | 与现用电箱配套 | 　 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 138 | 五金及门锁 | 圆形锁 | 　 | 与现用电箱配套 | 　 | 只 |  | 10 |  | 　 |  |
| 139 | 五金及门锁 | 办公室门铰链与宿舍厕所门铰链通用 | 不锈钢子母合页100MM长\*≥75MM展开宽\*≥2.5MM厚 | 行政楼 | 轩扬、奥高 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 140 | 五金及门锁 | 防火门锁 | 目前使用为A03CB-SIC | 　 | 汇莱达、安恒通 | 套 |  | 20 |  | 　 |  |
| 141 | 五金及门锁 | 把手 | 把手长：123mm，把手螺丝孔距：40mm | 　 | 汇莱达、安恒通 | 只 |  | 10 |  | 防火门锁配件 |  |
| 142 | 五金及门锁 | 锁体 | 锁体长200mm，宽：25mm，舌间距70mm | 　 | 汇莱达、安恒通 | 只 |  | 10 |  | 防火门锁配件 |  |
| 143 | 五金及门锁 | 锁扣板，锁扣盒 | 扣板长130mm，宽23mm，螺丝间距110mm，配套锁扣盒 | 　 | 汇莱达、安恒通 | 套 |  | 5 |  | 防火门锁配件 |  |
| 144 | 五金及门锁 | 一般铝合金门球形门锁扣板与锁扣盒 | 门锁扣板长：56mm，螺丝孔距：40mm，锁扣盒尺寸：5mm | 　 | 钢花、博思博 | 套 |  | 5 |  | 　 |  |
| 145 | 五金及门锁 | 系统铝合金门锁 | Y-546 | 　校园警务室用 | 　 | 套 |  | 1 |  | 　 |  |
| 146 | 五金及门锁 | 一般铝合金门球形门锁总成 | 三杠式，607亮光分体锌胆3-5/全长：75mm，锁舌长104mm，锁舌螺丝间距：4mm | 　 | 钢花及中山东升天固五金、博思博 | 套 |  | 5 |  | 　 |  |
| 147 | 五金及门锁 | 钢丝绳锁 | 　 | 　见目前用锁 | 　 | 把 |  | 5 |  | 　 |  |
| 148 | 五金及门锁 | 抽屉锁 | 　办公桌中抽屉锁 | 　第1批办公桌 | 　 | 把 |  | 10 |  | 　 |  |
| 149 | 五金及门锁 | 公厕隔断有无人指示门锁 | 外侧直径：55mm，内侧孔距：38mm，扭锁长度：86mm。 | 　 | 首力、固特 | 套 |  | 30 |  | 　 |  |
| 150 | 五金及门锁 | 公厕隔断门带回位(脱卸式)铰链 |  长：80mm，宽：74mm， 螺丝孔距：上下43mm，57mm | 　 | 首力、奥高 | 只 |  | 50 |  | 　 |  |
| 151 | 五金及门锁 | 铝合金卫生间隔断 | 如右图（分左开右开） | 11号楼、13号楼公共厕所使用 | 　 | 只 |  | 20 |  | 　 |  |
| 152 | 五金及门锁 | 门宽限制：1100mm以内， 承重范围：85-105KG | 安装螺丝孔距：162mm/19mm，门宽1000mm内 | 　 | 华力得61 | 副（成套） |  | 2 |  | 　 |  |
| 153 | 五金及门锁 | 门宽限制1500mm以内，承重范围105-150KG | 安装螺丝孔距：52mm/24mm，门宽1500mm内 | 　 | 新佳海达B3WW/T | 副（成套） |  | 2 |  | 　 |  |
| 154 | 五金及门锁 | 适用于教学楼圆弧大厅玻璃门 | 目前用GMT-110B，尺寸275mm\*123（宽比原110大）mm，90度定位地弹簧。 | 　 | 皇冠H-220B | 只 |  | 1 |  | 　 |  |
| 155 | 五金及门锁 | 适用于教学楼圆弧大厅与食堂玻璃门 | 教学楼大厅安装孔距400MM，柄粗30MM，不锈钢厚度1.2MM | 　 | 皇冠H-220B | 套（2副对合） |  | 4 |  | 　 |  |
| 156 | 五金及门锁 | 4mm抽芯铆钉 | 4mm\*16mm | 　 | 沪心 | 盒 |  | 5　 |  | 　 |  |
| 157 | 五金及门锁 | 5mm抽芯铆钉 | 5mm\*16mm | 　 | 沪心 | 盒 |  | 5　 |  | 　 |  |
| 158 | 五金及门锁 | 横移塑钢窗限位器 | 平开塑钢窗走槽限位器 | 　 | 铂楠恒 | 只 |  | 200 |  | 　 |  |
| 159 | 五金及门锁 | 横移铝合金窗限位 | 平开铝合金窗走槽限位器 | 　 | 铂楠恒 | 只 |  | 200 |  | 　 |  |
| 160 | 五金及门锁 | 金属挂锁 | 50MM挂锁 |  | 永盼 | 只 |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上商品均需国标产品并质保2年及以上，供货商提供检测报告并承诺质量保证。

**标段三：供排水配件材料（39500.00元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **采购标段** | **物品分类** | **物品名称** | **规格型号及尺寸** | **对接现用品牌配件** | **计数单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **供货品牌** | **要求备注** |
| 161 | 供排水配件 | 球水阀 | 双活接球阀 | PP-RФ32 | 奥德利.中财信业 | 只 |  | 20 |  |  | 　 |
| 162 | 供排水配件 | 球水阀 | 双活接球阀 | PP-RФ20 | 奥德利.中财信业 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 163 | 供排水配件 | 延时阀 | 延时阀（中号） | 含帽8.5cm（阀体螺口距约7.1cm） | 奥德利.中财.艺田 | 只 |  | 100 |  |  | 　 |
| 164 | 供排水配件 | 延时阀 | 延时阀（大号） | 含帽长9cm（阀体螺口距离约8cm） | 奥德利.中财.艺田 | 只 |  | 100 |  |  | 　 |
| 165 | 供排水配件 | 延时阀 | 延时阀（小四通） | 含帽长6.5cm（阀体螺口距离约6cm） | 奥德利.中财.艺田 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 166 | 供排水配件 | 延时阀配件1 | 延时阀弹簧 | 长6CM直径1.8CM | 奥德利/艺田/玉如意 | 根 |  | 100 |  |  | 　 |
| 167 | 供排水配件 | 延时阀配件2 | 延时阀按钮 | 内径2.9CM内螺纹M8螺丝孔Ф6 | 奥德利/艺田/玉如意 | 只 |  | 100 |  |  | 　 |
| 168 | 供排水配件 | 延时阀配件3 | 延时阀接口螺帽 | 螺口内径3.8CM | 奥德利/艺田/玉如意 | 只 |  | 100 |  |  | 　 |
| 169 | 供排水配件 | 延时阀配件4 | 延时阀密封圈 | 与1吋进水管及Φ32出水管配套 | 奥德利/艺田/玉如意 | 只 |  | 100 |  |  | 　 |
| 170 | 供排水配件 | 沟槽水箱件1 | 便池冲水箱 | 尼龙50升 | 佳贝爱 | 只 |  | 2 |  |  | 　 |
| 171 | 供排水配件 | 沟槽水箱件2 | 虹吸自动进放水组合 | 50出口 | 帝诺斯 | 组 |  | 30 |  |  | 　 |
| 172 | 供排水配件 | 沟槽水箱件3 | 水箱支架 | 金属、油漆 | 配套支架 | 付 |  | 2 |  |  | 　 |
| 173 | 供排水配件 | 三角阀 | 三角阀 | 4分直径 | 中财.九牧.箭牌 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 174 | 供排水配件 | 进水管 | 进水软管 | 长60cm | 峰尔达 | 根 |  | 　 |  |  | 　 |
| 175 | 供排水配件 | 下水管 | 下水软管 | 普通PVC可拉伸 | 朋意 | 根 |  | 10 |  |  | 　 |
| 176 | 供排水配件 | 下水管 | 小便斗伸缩管 | 可拉伸Ф50 | 　 | 根 |  | 10 |  |  | 　 |
| 177 | 供排水配件 | 下水管 | 尼龙落水头 | Ф50 | 　 | 根 |  | 20 |  |  | 　 |
| 178 | 供排水配件 | 下水配件 | 下水管 | 16号楼用不锈钢管 | 　 | 根 |  | 10 |  |  | 　 |
| 179 | 供排水配件 | 地漏 | 地漏盖 | PVCФ110中间带小盖 | 豪雅致 | 只 |  | 30 |  |  | 　 |
| 180 | 供排水配件 | 生料带 | 生料带 | 　 | 一邦 | 卷 |  | 30 |  |  | 　 |
| 181 | 供排水配件 | PVC水管 | 雨水管 | PVC、Ф50 | 中财.三德.公元 | 根 |  | 2 |  |  | 　 |
| 182 | 供排水配件 | PVC胶水 | PVC胶水 | 塑料瓶 | 三羊 | 瓶 |  | 5 |  |  | 　 |
| 183 | 供排水配件 | PPR水管 | PP-R水管 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 根 |  | 10 |  |  | 　 |
| 184 | 供排水配件 | PPR水管 | PP-R水管 | Ф50 | 中财.日丰.三德 | 米 |  | 18 |  |  | 3根 |
| 185 | 供排水配件 | PPR弯头 | PP-R弯头 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 186 | 供排水配件 | PPR弯头 | PP-R弯头 | Ф50直径，45度（或叫135度） | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 4 |  |  |  |
| 187 | 供排水配件 | PPR三通 | PP-R三通 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 188 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R内丝束节 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 189 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R外丝束节 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 190 | 供排水配件 | PPR弯头 | PP-R内丝弯 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 191 | 供排水配件 | PPR三通 | PP-R束节 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 192 | 供排水配件 | PPR三通 | Ф50\*40 | Ф50\*40 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 193 | 供排水配件 | PPR大小头 | Ф50\*40 | Ф50\*40 | 中财.日丰.三德 | 　 |  | 5 |  |  | 　 |
| 194 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R活接 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 195 | 供排水配件 | PPR水管 | PP-R水管 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 根 |  | 5 |  |  | 　 |
| 196 | 供排水配件 | PPR弯头 | PP-R弯头 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 197 | 供排水配件 | PPR三通 | PP-R三通 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 198 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R内丝束节 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 199 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R外丝束节 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 200 | 供排水配件 | PPR弯头 | PP-R内丝弯 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 201 | 供排水配件 | PPR弯头 | 雨水管弯头 | Ф50 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 202 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R束节 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 203 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R束节 | Ф50 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 10 |  |  | 　 |
| 204 | 供排水配件 | PPR束节 | PP-R活接 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 205 | 供排水配件 | 外丝 | 铜外丝 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 206 | 供排水配件 | 内丝 | 铜内丝 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 207 | 供排水配件 | PPR堵头 | PP-R堵头 | 4分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 208 | 供排水配件 | PPR堵头 | PP-R堵头 | 6分 | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 209 | 供排水配件 | 龙头 | 拖把池加长龙头 | 4分、长≥150MM | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 20 |  |  | 　 |
| 210 | 供排水配件 | 龙头 | 高弯水龙头 | 4分、池上高度不小于29CM | 中财.日丰.三德 | 只 |  | 50 |  |  | 　 |
| 211 | 供排水配件 | 龙头 | 台盆龙头 | 单冷、大圆旋把、嘴长度不小于140mm、嘴高距台面≥85 mm、原装配套4分软管 | 史智金/箭牌/恒慧/九牧/申曼单冷3022/恒慧 | 只 |  | 20 |  |  | 铜　 |
| 212 | 供排水配件 | 龙头 | 台盆龙头 | 单冷、大圆旋把、嘴长度不小于140mm、嘴高距台面≥85 mm、配4分连接软管 | 只 |  | 20 |  |  | 　不锈钢 |
| 213 | 供排水配件 | 软管 | 花洒用不锈钢双扣管 | 4分、长度≥150 CM软管 | 箭牌.九牧.惠达 | 只 |  | 　10 |  |  | 　 |
| 214 | 供排水配件 | 感应水龙头感应器 | 感应水龙头感应器 | 16号楼用，如右图 | 　 | 　 |  | 2 |  |  | 　 |
| 215 | 供排水配件 | 龙头 | 混水阀 | 台盆用，嘴长度≥140mm、嘴高距台面≥85 mm，配连接软管 | 箭牌.九牧.惠达　 | 套 |  | 17 |  |  | 　 |
| 216 | 供排水配件 | 花洒 | 淋浴花洒喷头 | 加长软管、带墙上挂钩 | 箭牌.九牧.惠达 | 套 |  | 17 |  |  | 　 |
| 217 | 供排水配件 | 面盆 | 宿舍台盆 | 形状与现用一致，需投标前来院察看现场。　 | 　 | 只 |  | 5 |  |  | 　 |
| 218 | 供排水配件 | 挂便器 | 小便斗  | 16号楼用，形状与现用一致，需投标前来院察看现场。 | 　 | 只　 |  | 2 |  |  | 　 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上商品均需国标产品并质保2年及以上，供货商提供检测报告并承诺质量保证。

**标段四：其他材料（16500.00元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **采购标段** | **物品分类** | **物品名称** | **规格型号及尺寸** | **用途说明** | **计数单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **要求备注** | **供货****品牌** |
| 219 | 其他材料 | 紧固固定件 | 抽芯铆钉 | 4\*16 | 　 | 盒 |  | 4 |  | 　 |  |
| 220 | 其他材料 | 紧固固定件 | 抽芯铆钉 | 5\*16 | 　 | 盒 |  | 2 |  | 　 |  |
| 221 | 其他材料 | 紧固固定件 | 水泥钢钉 | 30mm | 　 | 盒 |  | 5 |  | 　 |  |
| 222 | 其他材料 | 紧固固定件 | 水泥钢钉 | 50mm | 　 | 盒 |  | 5 |  | 　 |  |
| 223 | 其他材料 | 紧固固定件 | 水泥钢钉 | 100mm | 　 | 盒 |  | 7 |  | 　 |  |
| 224 | 其他材料 | 紧固固定件 | 螺丝 | 6\*10平头 | 　 | 套 |  | 500 |  | 　 |  |
| 225 | 其他材料 | 紧固固定件 | 螺丝 | 5\*45圆头 | 　 | 套 |  | 500 |  | 　 |  |
| 226 | 其他材料 | 紧固固定件 | 铅封钳子 | 　 | 　 | 把 |  | 1 |  | 　 |  |
| 227 | 其他材料 | 紧固固定件 | 铅封  | 　 | 　 | 袋 |  | 1 |  | 　 |  |
| 228 | 其他材料 | 紧固固定件 | 铅封铜线 | 　 | 　 | 卷 |  | 1 |  | 　 |  |
| 229 | 其他材料 | 紧固固定件 | 不锈钢网 | 宽幅1m | 　 | 平方米 |  | 6 |  | 　 |  |
| 230 | 其他材料 | 紧固固定件 | 膨胀管 | 4mm | 　 | 袋 |  | 7 |  | 　 |  |
| 231 | 其他材料 | 紧固固定件 | 膨胀杆配螺丝 | 　 | 　 | 袋 |  | 4 |  | 　 |  |
| 232 | 其他材料 | 紧固固定件 | 干壁钉 | 　 | 　 | 袋 |  | 1 |  | 　 |  |
| 233 | 其他材料 | 紧固固定件 | 膨胀螺丝 | Ф8 | 　 | 个 |  | 110 |  | 　 |  |
| 234 | 其他材料 | 紧固固定件 | 角铁 | 40\*40\*6 | 　 | 米 |  | 6 |  | 　 |  |
| 235 | 其他材料 | 紧固固定件 | 尼龙扎带 | 5\*300 | 　 | 袋 |  | 2 |  | 　 |  |
| 236 | 其他材料 | 紧固固定件 | 尼龙扎带 | 8\*300 | 　 | 袋 |  | 2 |  | 　 |  |
| 237 | 其他材料 | 紧固固定件 | 尼龙扎带 | 5\*500 | 　 | 袋 |  | 2 |  | 　 |  |
| 238 | 其他材料 | 紧固固定件 | 尼龙扎带 | 8\*500 | 　 | 袋 |  | 2 |  | 　 |  |
| 239 | 其他材料 | 紧固固定件 | 铁管 | Ф50（≥48）厚≥1.5MM | 需刷红白漆 | 米 |  | 6 |  | 　1根 |  |
| 240 | 其他材料 | 紧固固定件 | 铁管 | Ф80（≥79）厚≥1.5MM | 其中1根需刷红白漆 | 米 |  | 12 |  | 　2根 |  |
| 241 | 其他材料 | 漆与助剂 | 白色划线涂料 | 14KG | 　 | 桶 |  | 1 |  | 　 |  |
| 242 | 其他材料 | 漆与助剂 | 黄色划线涂料 | 14KG | 　 | 桶 |  | 1 |  | 　 |  |
| 243 | 其他材料 | 漆与助剂 | 大红油漆 | 1KG | 　 | 桶 |  | 1 |  | 　 |  |
| 244 | 其他材料 | 漆与助剂 | 环保涂料助剂 | 6KG | 　 | 桶 |  | 5 |  | 　 |  |
| 245 | 其他材料 | 漆与助剂 | 自喷漆 | 颜色另定 | 　 | 瓶 |  | 15 |  | 　 |  |
| 246 | 其他材料 | 油漆工具 | 漆刷 | 3寸 | 　 | 把 |  | 10 |  | 　 |  |
| 247 | 其他材料 | 油漆工具 | 漆刷 | 4寸 | 　 | 把 |  | 10 |  | 　 |  |
| 248 | 其他材料 | 油漆工具 | 滚筒 | 4寸 | 　 | 把 |  | 14 |  | 　 |  |
| 249 | 其他材料 | 油漆工具 | 纱手套 | 　 | 　 | 副 |  | 10 |  | 　 |  |
| 250 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 502胶水 | 　 | 　 | 支 |  | 2 |  | 　 |  |
| 251 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 发泡剂 | 　 | 　 | 支 |  | 5 |  | 　 |  |
| 252 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 胶泥 | 　 | 　 | 公斤 |  | 25 |  | 　 |  |
| 253 | 其他材料 | 密封粘填剂 | PVC接粘胶 | 　 | 　 | 瓶 |  | 2 |  | 　 |  |
| 254 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 玻璃胶 | 瓷白300ml | 　 | 支 |  | 13 |  | 　 |  |
| 255 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 发泡填充剂 | 　 | 　 | 支 |  | 2 |  | 　 |  |
| 256 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 结构胶 | 黑700ml | 　 | 支 |  | 12 |  | 采购一半白色 |  |
| 257 | 其他材料 | 密封粘填剂 | 生料带 | 生料带 | 　 | 卷 |  | 20 |  | 　 |  |
| 258 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 组合消防栓大玻璃 | 57\*92.6 | 　 | 块 |  | 5 |  | 　 |  |
| 259 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 组合消防栓下窗小玻璃 | 57\*64.5 | 　 | 块 |  | 20 |  | 　 |  |
| 260 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 消防栓大玻璃 | 57\*87 | 东西教学楼，实训楼使用 | 块 |  | 10 |  | 　 |  |
| 261 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 教室小窗玻璃 | 　 | 　 | 块 |  | 20 |  | 　 |  |
| 262 | 其他材料 | 紧固固定件 | 管道卡扣（配钉或螺丝） | Ф50 材质不限 | 用于PPR管道外墙固定 | 只 |  | 10 |  |  |  |
| 263 | 其他材料 | 紧固固定件 | 广角镜 | 80\*11\*80 外单B | 　 | 套 |  | 1 |  | 　 |  |
| 264 | 其他材料 | 紧固固定件 | 广角镜 | 80\*11\*80 内单B | 　 | 套 |  | 1 |  | 　 |  |
| 265 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 龙骨 | 60cm | 与现用吊顶配套 | 根 |  | 6 |  | 　 |  |
| 266 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 龙骨 | 3m | 与现用吊顶配套 | 根 |  | 3 |  | 　 |  |
| 267 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 窨井盖 | 600\*600 | 　 | 个 |  | 4 |  | 　 |  |
| 268 | 其他材料 | 塑、玻制品 | 大垃圾桶 | 240L≥14.2KG | 红色5、黑3蓝10只 | 只 |  | 18 |  | 　 |  |
| 269 | 其他材料 | 防水隔板 | 抗倍特板 | 黑色、1.8CM厚、122CM宽、18CM高-防水级抗倍特板 | 用于宿舍面池侧板 | 块 |  | 39 |  | 　 |  |
| 270 | 其他材料 | 除害用品 | 电蚊液 | 　 | 　 | 组 |  | 25 |  | 　 |  |
| 271 | 其他材料 | 贴纸 | 美纹纸 | 50 | 　 | 卷 |  | 5 |  | 　 |  |
| 272 | 其他材料 | 警示贴纸 | 警示胶带 | 　 | 　 | 卷 |  | 5 |  | 　 |  |
| 273 | 其他材料 | 紧固固定件 | 消防一体消音钉 | 规格：27（60#钢） | 　 | 盒 |  | 2 |  | 　 |  |
| 274 | 其他材料 | 高压清洗机 | 工业级超高压商用高压水洗车（清洗）机 | 220V/380V带卷管器+压力表+调压阀，≥20米管≥150斤压力,关枪停机 | 用于垃圾桶及校内场所地面冲洗 | 台套 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上商品均需国标产品并质保2年及以上，供货商提供检测报告并承诺质量保证。

附件6

**投标响应函**

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目编号为的项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我单位声明如下：

1．我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。我方报价文件自开标后60天内有效。

2．我方已详细阅读了招标文件的内容，已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利，理解并同意贵方的评标办法。

3．我方承诺提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应后果和法律责任。同时我方同意提供贵方后续可能要求的与本项目有关的一切数据或资料。

4．一旦成交，我方将根据招标文件规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间期限内完成合同项目。

5．我方承诺成交后无正当理由拒绝签订合同或无法履约，将被贵方取消成交资格，同时三年内不得参与贵方组织的招标活动。

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

 年 月 日